[bookmark: _GoBack]Для установки телефонии подходят такие программы:
- x-lite;
- PhonerLite;
- Linphone

1. 1) X-lite:
Качаем инсталляционный файл:  http://counterpath.s3.amazonaws.com/downloads/X-Lite_4.9.8_84253.exe  
Устанавливаем программу с этого файла. Запускаем ее.
Вид программы после установки:
[image: C:\Users\yakobchuk\Downloads\af4e4-clip-40kb.png]

2) Нажимаем : Softphone=>Account Settings
[image: C:\Users\yakobchuk\Downloads\88474-clip-38kb.png]


3) Водим данные:
- User ID: Ваш номер	
- Domain: pbx-franch.tpg.ua
- Password: пароль
Пароль и номер узнаем у менеджера. Жмем «ОК» . Domain: у все стандартный:
pbx-franch.tpg.ua (см. скриншот ниже).
[image: C:\Users\yakobchuk\Downloads\5ce61-clip-25kb.png]
Жмем «ОК». Все программа настроена:
[image: C:\Users\yakobchuk\Downloads\4f183-clip-38kb.png]


2. PhonerLite
1) Качаем инсталляционный файл: http://www.phoner.de/PhonerLiteSetup.exe
Устанавливаем программу с этого файла. Запускаем ее.
Вид программы после установки:
[image: C:\Users\yakobchuk\Downloads\573e5-clip-12kb.png]
Заполняем поле : «Proxy/Registar»
[image: C:\Users\yakobchuk\Downloads\c9432-clip-12kb.png]
Жмем зеленою кнопку. Попадаем на следующее окно:


[image: C:\Users\yakobchuk\Downloads\1a6a1-clip-8kb (1).png]
Заполняем поля:
[image: C:\Users\yakobchuk\Downloads\c278a-clip-8kb.png]
Логин  и пароль берем у менеджера. Жмем зеленою кнопку вправо. Попадаем :
[image: C:\Users\yakobchuk\Downloads\d0451-clip-8kb.png]
Жмем зеленою кнопку «галочку». Вид телефонии после авторизации:
[image: C:\Users\yakobchuk\Downloads\99174-clip-23kb.png]
 




3. Linphone 
1) Качаем инсталляционный файл: http://www.linphone.org/releases/windows/Linphone-4.1.1-win32.exe
Устанавливаем программу с этого файла. Запускаем ее.
Вид программы после установки:
[image: C:\Users\yakobchuk\Downloads\7eafa-clip-47kb.png]
Далее жмем: «USE A SIP ACCOUNT»
[image: C:\Users\yakobchuk\Downloads\bfe38-clip-36kb.png]
Заполняем поля:

[image: C:\Users\yakobchuk\Downloads\55e21-clip-40kb.png]

Где:
SIP Domain у всех стандартный: pbx-franch.tpg.ua
USERNAME и Display name это  номер. Номер и пароль узнаем у менеджера. Жмем клавишу: «Use». Вид программы после настройки:
[image: C:\Users\yakobchuk\Downloads\b44b6-clip-28kb.png]

4. Для звонков на ТПГ перед четырехзначным номеров ставим приставку «2»
Пример: 21196
5. Для звонков на внешние номера перед номером ставим 9 дальше номер
После набора попросят ввести пин-код 15963. Пример набора :
90966891124.
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